Ausschreibungstext für Kabelsprosse für 482,6 mm (19")Systemlochung,1 HE


Kabelsprosse für 482,6 mm (19")Systemlochung,1 HE





1 HE Einzelsprossenelement zur horizontalen

Kabelführung direkt an der 482,6 mm (19")

Verteilerebene. Durchihre offene Befestigungslochung

lassen sich dieSprossenelemente jederzeit ,

auch im Nachhinein,an der 482,6 mm (19")-Systemlochung der

Montageebene aufschieben und mit den vorhandenen Befestigungsschrauben

der Einbaukomponenten fixieren.

Eine Erweiterung bestehender Einheiten durch Anreihung

mittels Verbindungskamm ist möglich. Der Verbindungskamm

wird hierzu zwischen zwei Sprossenelementen aufgesteckt

und verbindet so die Elemente indem er eine zus.

Führungskammer zwischen den Sprossenelementen bildet.

Die zur Anreihung benötigten Verbindungskämme sind

jeweils im Lieferumfang der Einheiten enthalten. Die

Einzelsprosse besitzt eine Höhe von ca. einer

Höheneinheit (44,45 mm) und ermöglich so die HE

bezogene Kabelführung ganzer Kabelstränge.  Jede

einzelne Kabelsprosse lässt sich selektiv, unabhängig

der Anderen öffnen und mittels eines Drehriegels

wieder verschließen. Sie ermöglicht so die einfache

Strukturierung der Verkabelung sowie eine flexible

Veränderung derselben  Trägerelement Stahlblech,

lackiert Kabelführungssprossen , Verbindungskämme ,

Drehriegel, Kunststoff



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelsprosse für 482,6 mm (19")Systemlochung,1 HE   DK 7111214
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
