Ausschreibungstext für Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55


Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55



Gehäuse:

in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech mit mehrfach

gekanteter, umlaufender Schutzrinne Tür und Pultdeckel

2,0 mm Stahlblech, aufliegend mit geschäumte Dichtung,

Sicherheitsarretierung und Sicherheitsgriffleiste sowie

Doppelbarteinsatz Zubehör: Schnellmontagezubehör,

Sockel, Kabelabfangschienen, Sicht fenster,

Bedientableaus, Erdungsbänder, Schaltplantaschen,

-pult, Verschlußsysteme, Kühlgeräte, Wärmetauscher,

Filterlüfter, Heizungen, 180° Scharniere,

Stromverteilungskomponenten, Oberflächenausführung:

gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7032

pulverbeschichtet. Abmessungen (B x H x T): 600 x 960 x

400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (Standpult) 400 mm tief, Schutzart IP 55   AP 2666210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
