Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche

sich einzeln zur flexiblen Befestigung der

Ausbaukomponenten

heranziehen lassen, bzw. gemeinsam als Basis eines

doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden können, der hierbei gebildete

Innenraum läßt sich z.B. zu Dämmungs- oder

Klimatisierungszwecken nutzen. Die horizontalen

9-fach gekanteten Profile sind oberhalb der Dichtung

mit einer zusätzlichen Schutzrinne versehen. Die

Anreihung der Schränke ist unbegrenzt möglich:

seitlich, nach vorne und hinten, übereinander, sowie

über Eck. Vorne Design-Vorne Design-Sichttür

bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung min. 180°.

Inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm.

Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit geschäumter

Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit

Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluss

vierfach verriegelt, Drehgriff mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag

wechselbar ohne Ausbau der Verschluss-Stangen,

Türöffnungswinkel 130°. Steckbare Seitenwände mit

Sicherheitsschließung

3524 E. Zöllige Befestigungsebene vorne und hinten.

19.-Profilschienen verkröpft, oben bzw.

unten am Gehäuserahmen auf Eckwinkeln verschraubt,

dadurch optimaler Kabelrangierraum. Ebenenabstand 500

mm. Dachblech zur Kabeleinführung durch Schiebewinkel

mit Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar.

Ein Bodenblech vorne als Sichtblende montiert,

hinterer Bereich offen. Durch die symmetrische

Rahmenabmessung ist selbst ein Einbau um 90° gedreht

in der Schranktiefe zur optionalen

seitlichen Kabeleinführung möglich. 100 mm Sockel mit

vorn und hinten belüftete Blenden,

seitliche Blenden geschlossen in RAL 7035. Erdung

aller Flachteile auf Gehäuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im Bodenrahmen. 2

System-Chassis als Transportsicherung auf

innerer Befestigungsebene.

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfüße zum Ausgleich

von Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm)

zur Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen für innere

Ebene (einsetzbar in Breite und Tiefe), 10 Stück

Kabelführungsbügel aus

Kunststoff (105x70 mm),

50 Käfigmuttern M6 (leitend), 50 Torx-Schrauben M6

mit Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Oberflächenausführung: Profilrahmengestell

elektrophorese-Tauchgrundierung, Flachteile in RAL

7035 Struktur pulverbeschichtet

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2200 mm + 100 mm

T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7830220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
