Ausschreibungstext für Toptec CR BHT: 810 x 1600x 600 mm


Toptec CR BHT: 810 x 1600x 600 mm



Doppelwandiges Gehäusesystem zur Außenaufstellung,

komplett montiert, mit Türen vorne und hinten,

Seitenwänden links und rechts und Wetterschutzdach,

nach vorne und hinten überstehend. Grundgehäuse:

symmetrische Vertikalprofile aus Edelstahl, bestehend

aus gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster

von 25 mm, zwei Montageebenen. Innendach und

Boden-/Transportsockelkombination direkt mit

Vertikalprofilen zu stabilem Grundgehäuse

verschweißt. Wetterschutzdach belüftet, nach vorne

und hinten um 25 mm überstehend, am Grundgehäuse

verschraubt, zum Krantransport demontierbar. Türen

rechts scharniert, nach Außen aufgedoppelt,

durchlüftet, mit gleichschließendem

Profilhalbzylinder an Front- und Rücktür im

Schwenkhebelgriff verschraubt. Türarretierung durch

Feststeller, Türöffnungswinkel einstellbar auf 90°,

115° oder 130°. Nach innen aufgedoppelte Seitenwände

sind als komplett verschraubte Einheit nach Außen

entnehmbar. Boden-/Sockelgruppe mit zwei

verschraubten Flanschplatten zur Kabeleinführung, mit

front- und rückseitigen Sockelblenden, am

Grundgehäuse verschraubt. Befestigungsbohrungen zum

Verschrauben des Gehäuses auf Betonsockel oder

Fundament nach Demontage der Sockelblenden

erreichbar.

Abmessung:

Grundgehäuse:,,BxHxT 810 x 1600 x 653 mm

Gesamtgehäuse:,,BxHxT 810 x 1699 x 700 mm (inkl.

Dachüberstand nach vorne und hinten)

Dach: ,,Höhe 40 mm

Sockel:,,Höhe 80 mm

Material:

Gehäuserahmen, Innendach, Boden-/Sockelgruppe:,,

Edelstahl 1.4301

Türen, Seitenwände, Sockelblenden:,,Stahlblech,

feuerverzinkt

Wetterschutzdach:,,Aluminium, AlMg3

Oberfläche: ,,Zinkphosphatiert und pulver-

beschichtet in RAL 7035

Schutzart für komplettes Gehäuse:,,IP 55 nach

EN 60529 / Okt 91



Fabrikat: Rittal
Typ: Toptec CR BHT: 810 x 1600x 600 mm   CS 9775400
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
