Ausschreibungstext für Seitenwand, steckbar für DK TS 8


Seitenwand, steckbar für DK TS 8



Verriegelbare Seitenwand, optional abschließbar durch

Austauschen der vorhandenen Verriegelung gegen

Vorreiberverschlüsse mit Sicherheitsschließung Nr.

3524 E. Zusätzliche Sicherheit durch optionale

Innenverriegelung möglich. Die Seitenwände werden

hierbei zusätzlich am Rahmenprofil von Innen

verschraubt, wodurch die Seitenwand nur bei

gleichzeitigem Zugang über die Fronttür zu öffnen

ist. Der Sicherheitsstandard entspricht so, dem in

der Fronttür eingesetzten Profilhalbzylinder.

Plug-and-play-Befestigung durch einfaches Einstecken,

Schließen und Verriegeln. Die innerhalb einer

vertikalen Hutschiene integrierte Systemlochung im 25

mm Raster bietet zusätzliche

Befestigungsmöglichkeiten für Einbaukomponenten oder

Kabelführungselemente.



Material: 1,5 mm Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



für Schrankmaße: H: 1800 mm T: 900 mm

Seitenwand, steckbar DK 7824.189

Schloss für Seitenwände, steckbar DK 7824.500

Innenverriegelung für Seitenwand,

steckbar DK 7824.510



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand, steckbar für DK TS 8   DK 7824189
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
