Ausschreibungstext für Berührungsschutzblendrahmen


Berührungsschutzblendrahmen



für NH-Reitersicherungslasttrenner Gr. 00.

Material: ABS

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur:  140 °C



Fabrikat: Rittal
Typ: Berührungsschutzblendrahmen   SV 3408000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
