Ausschreibungstext für Schaltschrank (Anreih-System) Zweitürig


Schaltschrank (Anreih-System) Zweitürig



Gehäuse:

symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion,

bestehend aus gewalztem Hohlprofil mit Lochung

im DIN-Maßraster von 25 mm.

Alle Profilkanten abgerundet.

Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne

oberhalb der Dichtung. Vertikale Profile mit zwei

Montageebenen für platzsparenden Innenausbau.

Nach allen Seiten anreihbar.

Vier Transportösen, Bodenblech 3-fach geteilt,

herausnehmbar und austauschbar, montiert.



Türen:

2mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit

herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung

im DIN-Maßraster von 25 mm,

Schloßtür rechts mit Stangenverschluß vierfach

verriegelt,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Nebentür zusätzlich mit Schwenkhebel

oben und unten verriegelt. Scharniere

unverlierbare Scharnierstifte,

Türöffnungswinkel 130° nach VDI,

nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 25 mm.



Rückwand und Dachblech:

mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar



Montageplatte:

seitlich C-gekantet, über integrierte

Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster von

25 mm.



Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung von

Erdungsbändern.



Zubehör:

Seitenwände mit aufgeschäumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluß.



Schutzart: IP 55



Material:

1,5 mm Stahlblech, Montageplatte aus 3 mm Stahlblech

verzinkt.



Oberflächenausführung:

Elektrophorese-Tauchgrundierung

Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.



Abmessungen (B x H x T): 1000x2000x500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) Zweitürig   TS 8005500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
