Ausschreibungstext für Rauchmelde-Sensor für CMC-TC


Rauchmelde-Sensor für CMC-TC



Der Rauchmelder basiert auf einer opto-

elektronischen Rauchpartikel-Auswertung

innerhalb Messkammer. Der Sensor enthält

eine Kennung, so dass vom automatisch von

CMC-TC System anerkannt und eingerichtet

wird. Er ist passend für I/O Unit, Climate

Unit und FCS.



Technische Daten:

Spannungsversorgung: 24 Volt DC

Alarmstromaufnahme max. 61 mA

Temperaturbereich: -20°C ... +60°C

Abmessungen: D= 100 mm, H= 50 mm



Lieferumfang inkl. Einbauwinkel, Befestigungsmaterial und 2m

Anschlußkabel.

VE = 1 St



Fabrikat: Rittal
Typ: Rauchmelde-Sensor für CMC-TC   DK 7320560
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
