Ausschreibungstext für Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschränke)


Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschränke)



nach Schutzart IP 55

Gehäuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckguß-Eckverbindern und verschweißt. Vier

Transportösen. Kabelrangierraum mit abnehmbaren Blenden

Türen: 2 mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster Lochung,

Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

(bei einflügliger Tür: Türanschlag wechselbar)

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türöffnungswinkel 130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°.

Rückwand: 1,5 mm Stahlblech, abnehmbar, mit

aufgeschäumter Dichtung Dachblech: mit aufgeschäumter

Dichtung, abnehmbar Seitenwände (Zubehör): 1,5 mm

Stahlblech, mit aufgeschäumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluß. Alle

Teile sind zur Befestigung von Erdungsbändern

vorbereitet. Zubehör: Schnellmontagezubehör, Sockel,

Kabelabfangschienen, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör,

Sichtfenster, Sichttüren, Tableaus, Erdungsbänder,

Schaltplantaschen, -pult, Verschlußsysteme, Kühlgeräte,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, 180°

Scharniere, Stromverteilungskomponenten

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert. und mit

Polyester Pulver RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet.

Außenabmessung ( B x H x T): 400 x 2000 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschränke)   PS 4416210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
