Ausschreibungstext für Patch-Panel 482,6 mm / 19" 2 HE


Patch-Panel 482,6 mm / 19" 2 HE





zum Einbau von 48 Einbaubuchsen RJ 11 - 45

(Modular Jacks) inkl.

Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfangvorrichtungen.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm / 19" 2 HE   DK 7194535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
