Ausschreibungstext für NH-Reitersicherungslasttrenner


NH-Reitersicherungslasttrenner



für Schienensysteme mit 60 mm /

( 100 mm mittels Adapter SV 3412.000 )

Schienenmittenabstand und Rittal PLS mit

elektronischer Sicherungsüberwachung.

Typ: Gr. 00

Bemessungsbetriebsstrom: 160 A

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bemessungsisolationsspannung: 690 V AC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 2,5 kV

Isolationsgruppe nach VDE 0110: C

Bedingter Bemessungskurzschlußstrom

bei Schutz durch Sicherungen: 20 kA

Bemessungseinschaltvermögen mit Sicherung: =/1 der

Sicherungseinsätze nach VDE 0636 Teil 21

Bemessungsausschaltvermögen nach

AC 23B . 400 V

VDE 0660 Teil 107/IEC 60 947-3:

AC 22 B . 500 V

AC 22 B . 690V

Mechanische Lebensdauer: > 1000 Schaltspiele

Zulässige Umgebungstemperatur: - 25 °C bis + 55 °C

Brandverhalten: gemäß UL 94 - V0

Pvmax./Schmelzeinsatz: 10 W

Leitungsabgang: oben

Anschlußart: Schraubanschluß M8 bis 95 mm2

Anzugsdrehmomente Befestigungsschraube: 5.6 Nm

Leiteranschlußschraube: 10.15 Nm

Sicherungsüberwachung: mit LED

Material

Einsteckdeckel: glasfaserverstärktes Polyamid

Berührungsschutz: glasfaserverstärktes Polyamid

Trennerchassis: glasfaserverstärktes Polyamid

Kontaktbahn: versilbertes Hartkupfer



Fabrikat: Rittal
Typ: NH-Reitersicherungslasttrenner   SV 3490210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
