Ausschreibungstext für Luft-/Luftwärmetauscher 120 W/K


Luft-/Luftwärmetauscher 120 W/K



Zum Türeinbau in Outdoorgehäusen, minimale

Gehäuseabmessung BxH 800 x 1300 mm. Mit Microcontroller

zur Temperaturregelung und zur Überwachung, Diagnose

und Auswertung der  Störungsmeldungen des Klimagerätes.

Durch die Trennung des Innen- und Außenkreislaufs

bleibt die Schutzart IP 55 des Gehäuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 575 x 1050 x 195 mm

Spez. Wärmeleistung: 120 W/K

Bemessungs-Betriebs-Spannung

Wärmetauscher: 48 V DC

Bemessungsstrom: max. 7,9 A DC (Wärmetauscher)

Temperaturbereich: -33 °C bis + 65°C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 1020 m³/h

Material (Gehäuse): Aluminium

Oberfläche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwärmetauscher 120 W/K   CS 9768062
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
