Ausschreibungstext für Dachaufbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e


Dachaufbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e

mit RiNano-Beschichtung und integrierter

Kondensatverdunstung





Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 4000/4200 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 400 V, 3~, 50 Hz - 460 V,

3~, 60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 1630/2070 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 796 x 470 x 580

Kältemittel R 134 a

Temperaturbereich 20°C bis 55°C

Temperaturregelung und Überwachung über

Comfortcontroller mit zwei potentialfreien

Störmeldeausgängen,Türendschalteranschluss und

Kondensatwarnung

werkseitige Einstellung 35°C

Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91

Außenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 77 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachaufbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e   SK 3387540
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
