Ausschreibungstext für Lüfterdachblech für DK TS 8


Lüfterdachblech für DK TS 8



Modular aufgebautes Lüfterdachblech zur passiven bzw. aktiven Belüftung:



Dachblech mit Ausschnitt für Lüfterwanne und Kabeleinführung hinten durch Schiebewinkel mit Gummiklemmprofil.

Deckblech zur Abdeckung des Ausschnitts, wahlweise geschlossen oder belüftet. Mit Distanzbolzen zur passiven Belüftung

des geschlossenen Lüftungsdoms.

Komplett vorverdrahtete Lüfterwanne inkl. Anschlußleitung 2,5 m mit zwei Lüftermotoren und 7 zusätzlichen Ausbrüchen.

Der Luftdurchsatz kann mit Lüftererweiterungssätzen erhöht werden.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



Ergänzungszubehör:

Lüftererweiterungssatz DK 7980.000

Temperaturregler SK 3110.000



für Schrankmaße: B: 800 mm T: 1000 mm

Dachblech 7826.808

Deckblech geschlossen 7886.100

Deckblech belüftet 7886.200

Lüftereinsatz 7886.000



Fabrikat: Rittal
Typ: Lüfterdachblech für DK TS 8   DK 7826808
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
