Ausschreibungstext für Fuseholder Class CC


Fuseholder Class CC





Fuseholder Class CC

mit visueller Sicherungsüberwachung mittels Leuchtmelder

bis 30A, 3polig,für Hutschienenmontage

Anschlussart

Rahmenklemme , Rundleiter 2,5 bis 10 qmm ( AWG 6 - 14 )

System:

RiLine Class



Fabrikat: Rittal
Typ: Fuseholder Class CC   SV 9345000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
