Ausschreibungstext für 482,6 mm (19") - Geräteboden, Festeinbau


482,6 mm (19") - Geräteboden, Festeinbau





Tiefenvariabler gelochter Geräteboden, in sich

ausziehbar,für L-förmige Profilschienen und

ähnliche Profilformen.

Festeinbau zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.

Variable Anpassung an 19"- Ebenenabstände von

600-900 mm.

Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende

Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite.

Einhängen, ausziehen, einrasten.

Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung

der Klimatisierung im Gehäuse.

Belastbarkeit 100 kg. Gerätebodenhöhe 1 HE.



Material: Stahlblech

Oberfläche: lackiert

Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5501.705

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19") - Geräteboden, Festeinbau   DK 5501705
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
