Ausschreibungstext für USV 10kVA-Modul


USV 10kVA-Modul



Statische, modulare und unbegrenzt erweiterbare

Dreiphasen-USV-Anlage

Für redundanten Parallelbetrieb

Mit dezentralen elektronischen

Umgehungsschalteinrichtungen

Nennleistung: 1 x 10 kVA (unbegrenzt erweiterbar)

Funktionsweise

Um Störungen und Unregelmäßigkeiten des öffentlichen

Stromversorgungsnetzes von den spannungsempfindlichen

Verbrauchern fernzuhalten, soll eine statische

unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage (USV-Anlage)

eingesetzt werden.



Sie ist als n+1 redundante Anlage, bestehend aus

mehreren parallelgeschalteten Modulen mit verschiedenen

Leistung. Sie muss unabhängig von der im Endausbau

benötigten Leistung individuell an den Verbraucher

angepasst werden können und bei steigenden

Leistungsbedarf unbegrenzt erweiterbar sein. Die

Redundanz wird dadurch erreicht, daß ein USV-Modul mehr

als für die notwendige angeschlossene

Verbraucherleistung installiert wird.



Hierfür muss jedes parallelgeschaltete Modul durch eine

dezentrale parallelarchitektur vollständig autonom sein

und über sein eigenes Steuer- und Bypass-System

(Umgehungsschalter) verfügen, d.h. ein zentraler ,

gemeinsamer Bypass oder zentrale Steuer- und

Regelkreise sind nicht zulässig. Jedes Modul muß aus

Verfügbarkeitsgründen über eine eigene Anzeige

(Display) verfügen.



Jedes Modul muss aus den Funktionsteilen Gleichrichter,

Booster, Wechselrichter, Batteriekreis, DC-Wandler zur

rippelfreier Batterieladung, Display-Einheit und

elektronischem Bypass bestehen.



Zur einfachen Handhabung sind die USV-Module in

Einschubtechnik auszuführen und in Schränke einzubauen.

Die Schränke sind so aufzubauen, dass bis zu 3

USV-Module pro Schrank eingebaut werden können. Im

unteren Schrankteil sind die Batteriesicherungen sowie

Handumgehung (Revisionsschalter) anzuordnen. Es muss

weiterhin die Möglichkeit bestehen mehrere Schränke

miteinander zu Verbinden um eine größere Anzahl

USV-Module in eine n+1 Konfiguration zu schalten

und/oder um eine größere Leistung zu erreichen.



Zur Erzielung einer größtmöglichen

Versorgungssicherheit für die angeschlossenen

Verbraucher, werden nur nach dem Dauerwandlerprinzip

(On-line-Betrieb) arbeitende Anlagen gemäss

Klassifikation VFI-SS-111 (voltage und frequency

independent) nach EN 62040-3 zugelassen.



Bei vorhandener Netzspannung wird der Verbraucher

ständig über den Gleichrichter, den Booster und den

Wechselrichter versorgt. Gleichzeitig werden die

Batteriekreise mit rippelfreier Erhaltungsladung

versorgt, damit bei Netzausfall die volle

Batteriekapazität zur Verfügung steht.



Bei einem Netzausfall erfolgt die Energieversorgung für

den Wechselrichter unterbrechungsfrei innerhalb der

vorgegebenen Überbrückungszeit aus den Batterien, bzw.

für die Zeit bis das öffentliche Netz wiederkehrt oder

eine Ersatznetz die Energieversorgung des

Gleichrichters übernimmt. Über den DC-Wandler wird dann

automatisch die Batterien in einer angemessenen Zeit

wieder aufgeladen.



Die Schaltkreise am Netzeingang der USV müssen so

ausgelegt sein, daß ein sinusförmiger Strom mit ein

Lastfaktor von beinahe 1 erzielt werden. Dadurch muss

ein eventuell vorgeschaltete Netzersatzanlage (z.B.

Dieselgenerator) mit höchstens Faktor 1,3 x

USV-Leistung überdimensioniert werden. Um die

Energiekosten zu minimieren muss gewährleistet sein,

daß die zulässige Netzverzerrung am Eingang ohne

12-Puls-Technik oder Transformatoren eingehalten wird.

Es werden auschliesslich Transformatoren-freie

USV-Anlagen zugelassen.



Der Wechselrichter erzeugt aus der Gleichspannung eine

stabilisierte Wechselspannung mit konstanter Frequenz.

Netzstörungen dürfen sich auf die

Wechselrichterausgangsspannung nicht auswirken, und

selbst ein Totalausfall des Netzes muss ohne Einfluss

auf die angeschlossene Last bleiben.



Die Wechselrichterausgangsleistung ist auf einen

Scheinleistungsfaktor cos phi von 0,8 auszulegen. Ist

dies nicht der Fall, so muss sichergestellt sein, dass

der Wechselrichter in der Lage ist, die hier im

Leistungsverzeichnis geforderte Wirk- und

Scheinleistung zu liefern.



Je USV-Modul  ist in der Front des Schrankes ein

benutzerfreundliches menügeführtes min. 2-zeiliges (40

Zeichen) LCD-Display für die Bedienung der Anlage

einzubauen. Hierüber hat die Steuerung der Anlage zu

erfolgen und ist der Zugang zum Eventregister und zum

Servicemode zu ermöglichen. LED.s für die Stromfluss-

und Betriebsanzeige sowie entsprechende Drucktaster für

die Steuerung und die Menüführung sind ebenfalls im

Display vorzusehen.



Ein Austausch von einem defekten USV-Modul in eine

Redundanzkonfiguration muss aus Verfügbarkeitsgründen

ohne Umschaltung auf EUE (elektronische

Umgehungsschalteinrichtung) im laufenden Betrieb

erfolgen können.



Die Batterieanlage ist redundant auszulegen, d.h. ein

separater Batteriekreis pro USV-Modul. Die USV-Anlage

muss über einen automatischen Batterietest verfügen,

der regelmäßig in frei programmierbaren Zeitabständen

eingeleitet wird. Gefordert wird eine stationäre

wartungsfrei verschlossene gasrekombinierende

Bleibatterie, Gebrauchsdauer: 10 Jahre.



Die Batterien sollen in Batterieschränken untegebracht

sein, die optisch und konstruktiv an den USV-Schrank

angepasst sind. Es darf nur reduzierte Belüftung nach

VDE 0510 erforderlich sein, die Aufstellung muss in

einem natürlich belüfteten Raum möglich sein.

Spezifikationen Eine statische skalierbare und n+1

redundante unterbrechungsfreie Stromversorgung  - USV

., modular aufgebaut.

Gefordert

USV-Klassifizierung gem. EN 62040-3: VFI-SS-111

(Spannungs- und Frequenzunabhängig)

Scheinleistung Ausgang: 10 kVA mit n+1 Redundanz

Wirkleistung Ausgang: 8 kW

Redundanzmöglichkeit: n+1 (ohne Umbau)

Parallelarchitektur: dezentral (ohne

Zusatzeinrichtungen)

Leistungserhöhung durch Zusatzmodule:

mit 10 kVA pro Stufe

(ohne Umbau der USV-Anlage),,nachträgl.

und unbegrenzt erweiterbar

Max Leistung: keine Einschränkungen

Sicherheit: EN 50091-1

EMV: EN 50091-2

Betriebsanforderungen: EN 62040-3

Eingang: 3 x 400/230 V

Toleranz (ohne Batterieentladung):

+25 / -15 %

Netzfrequenz Eingang: 50 Hz

Frequenzbereich ohne Batterientladung:35 . 65 Hz

Verzerrungsfaktor THD (Eingang):

< 10 % (ohne Reduzierung des Wirkungsgrades)

Eingangsleistungsfaktor: > 0,98

Dieselgenerator-Überdimensionierung:

Faktor < 1,3 x USV-Leistung

Ausgang: 400/230V (5 Leiter)

Spannungsregelung: < +/- 1 %

Ausgangsfrequenz: 50 Hz

Frequenzstabilität: <+/- 0,005 Hz

Frequenzstabilität bei Eigentaktung:

<+/- 0,5%

Überlastbarkeit:

125% 10 Min

150%  1 Min

Geräuschpegel bei 100% Last: <55 dB(A) bei 1 m

Schutzart: IP 20

Wirkungsgrad bei 75% bis 100% lineare Last:,,

> 95 %

Wirkungsgrad bei 75% bis 100% nicht lineare Last:,,

> 93 % (bei Netzverzerrung < 10 % THD)

Max Verlustleistung bei Nennlast (nichtlinear):560 W

Überbrückungszeit: variable Min bei Vollast

Batterietyp: VLRA

Batterielebensdauer (gem. Eurobatt)

= 10 Jahre bei 20°C

Batterieredundanz: 1 Batt-Kreis pro USV-Modul

Gewicht inkl Batterien:,,= Nach Konfiguration

(Modul 10-20 kVA 40 kg)

Breite inkl. interne Batterie: 600 mm

Breite inkl. externen Batterieschrank: 1400 mm

Tiefe: 1000 mm

Höhe:,, 2000 mm

Zugang für Wartung: nur v. vorne

By-pass elektronisch

1 Einheit pro USV-Modul

By-pass manuell integriert (Handumgehung),,,,,,

Eingangsverteiler mit Service By-pass

Option

(Reparatur, Erweiterung und Umbau der

USV-Anlage ohne RZ-Abschaltung)

Netzwerkkarte(n) (SNMP oder ModBus):

Option

AS/400-Schnittstelle:

Option

RS-232-Schnittstelle:

Option

Management und Shut-down Software

Option

Inbetriebnahme

Option



Fabrikat: Rittal
Typ: USV 10kVA-Modul   DK 7857010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
