Ausschreibungstext für FM-Kabelführungsleisten, H 1825 mm


FM-Kabelführungsleisten, H 1825 mm



Zur Montage in einem modularen Wandverteiler bzw. einem Verteilerschrank oder für anwendungsspezifische Lösungen, zum

Führen von Rangierkabeln. Die FM-Kabelführungsleisten werden seitlich an FM-Systemleisten oder FM-Systemrundstangen

montiert, mit acht Rangierbügeln (105 x 70 mm) lassen sich die Kabel systemgerecht führen.



Ausführung: Stahlblech, verzinkt, chromatiert



Länge: H: 1825 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: FM-Kabelführungsleisten, H 1825 mm   DK 7239000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
