Ausschreibungstext für Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,


Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,



Schutzart IP 55

Gehäuse:

in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech, mehrfach

gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an

den Öffnungen, Pultplatten, Deckel und Türen aufliegend

mit geschäumter Dichtung, Doppelbarteinsatz nach DIN

43688. Mittelteil: Pultdeckel 2 mm Stahlblech hinten

scharniert, mit Sicherheitsarretierung und

Montagelochleiste. Zubehör: Deckel, Verschlußeinsätze,

Kabelabfangschienen, Erdungsbänder, Schaltplantaschen

Sockel, Türarretierung, Sichtfenster, Bedientableaus,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7032, kieselgrau Struktur

pulverbeschichtet. Abmessungen (B x H x T): 1200 x 200

x 500/950 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief,   AP 2643200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
