Ausschreibungstext für Vertikal geteilte Stahlblechtür


Vertikal geteilte Stahlblechtür

belüftet BxT 600x2000





Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Befestigungsmaterial, Stangenverschluss

inkl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung Nr.

3524 E.



Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035

Für Schränke B x T: 600mm x 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vertikal geteilte Stahlblechtür   DK 7824360
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
