Ausschreibungstext für Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach


Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach

Schutzart IP 55 (zweitürig)



Gehäuse:

stabiler, 10-fach profilierter Schrankkorpus aus 1,8 mm

Stahlblech.

Systemlochungen im 25 mm DIN-Raster in allen 3

Ebenen zur Befestigung von Systemzubehör, Bodenblech

dreigeteilt und

herausnehmbar.

Türen:

2 mm Stahlblech, aufliegend, mit aufgeschäumter

Dichtung,

eingeschraubter Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maßraster-Lochung,

Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

(Bei

einflügeliger Tür: Türanschlag rechts/links auf

Baustelle

frei wählbar). Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften,

Türöffnungswinkel 130° nach VDI nachrüstbar auf 180°.

Rückwand:

1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschäumter Dichtung, mit

Befestigungsschrauben schnell abnehmbar.

Montageplatte:

3 mm Stahlblech, seitliche C-Abkantungen, integrierte

Kunststoffgleitstücke, verzinkt.

Alle Teile sind zur Befestigung von Erdungsbändern

vorbereitet

Zubehör:

Schnellmontagezubehör, Sockel, Verschlußsysteme,

Schwenkrahmen,

Elektronik-Zubehör, Sichtfenster, Sichttüren,

Bedientableaus,

Kühlgeräte, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen,

Stromverteilungskomponenten

Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch

tauchgrundiert.

Außenabmessung (B x H x T): 1200 x 2000 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach   ES 5205800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
