Ausschreibungstext für Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Schutzart IP 55


Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Schutzart IP 55



Gehäuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, bestehend aus

Korpus 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und

geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der

Türöffnung. Bodenbleche zweigeteilt, herausnehmbar ,

untereinander austauschbar und verschiebbar. Dach

vorbereitet zum Transport mit Kranösen.

Türen: 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschäumter

Dichtung, beidseitig senkrechten Montagelochleisten,

verschraubten Scharnieren, wechselbar von Rechts- auf

Links-scharnierung (nicht bei 1200 mm breiten

Schränken). Öffnungswinkel 120° nach VDI, austauschbar

auf 180°. Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach

DIN 43668.

Zubehör: Verschlußsysteme, Kunststoff-Flanschplatte,

Schwenkrahmen Erdungsbänder, Schaltplantaschen, Sockel,

180° Scharniere Türarretierung, Sichtfenster, Tableaus,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert.

Abmessungen (B x H x T): 1200 x 1200 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Schutzart IP 55    1652310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
