Ausschreibungstext für Bediengehäuse mit 19"-Front für Tragarmsystem


Bediengehäuse mit 19"-Front für Tragarmsystem



Gehäuse:

für Aufnahme von 19" Komponenten, mit 19"

Winkelprofilen, Einschubleisten mit Gewinde.



Seitenwände:

Aluminium-Strangpreßprofil lackiert ähnlich RAL

7030/7035



Boden- und Deckschale:

Kunstoff UL-94-VO, Farbe ähnlich RAL 7035, Deckschale

verstärkt



Rückwand:

2mm Aluminium eloxiert



Zubehör:

Griffrahmen, Sichttür, Gleitschienen, 19" Zubehör



Abmessungen (B x H x T): 534 x 356 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bediengehäuse mit 19"-Front für Tragarmsystem   CP 6407000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
