Ausschreibungstext für FR(i) Server-Rack 42 HE


FR(i) Server-Rack 42 HE





Gehäuse:

Verschraubte, zerlegbare Rahmenkonstruktion

bestehend aus:

Zwei Horizontalrahmen aus 9-fach gekantetem

Stahlblechhohlprofil mit integrierter System-

lochung im 25 mm DIN-Maßraster, vier vertikale

Aluminium-Strangpressprofile mit rückseitiger

T-Nut über die gesamte Profillänge zur stufen-

losen Befestigung von Ausbauzubehör, mit einer

integrierten System-Hohlkammer über die gesamte

Schrankhöhe zur Aufnahme von:

Verkabelung / Kabelführungselementen,

Powermanagement / Stromverteilung und

Systemkomponenten für Flüssigkeits-Kühlung,

ohne Verlust an Schrank-Innenvolumen,

Schrank anreihbar in allen Ebenen.



Türen:

Grundkorpus mit verschraubter Verschlussblende,

zum Wechsel des Verschluss-Systems Blende komplett

austauschbar, Front- und Rücktür belüftet, freie

Fläche im Lochblechanteil 64%, Fronttür gewölbt,

mit Designprägung, beide Türen inkl. Komfortgriff

für Profilhalbzylinder, mit Sicherheitsschließung

12321 und Stangenverschluss mit Zweipunkt-

Verriegelung, innenliegende 130°- Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag rechts,

wechselbar.



Dach und Boden:

Dachblech mit 4 Rundlöchern in den Ecken zur

Kabeleinführung. Diese sind mit Kunststoffkappen

verschlossen.



Offener Bodenrahmen, inkl. Nivellierfüße und

ausziehbarem Kippschutz.



Seitenwände:

In steckbarer Ausführung sind optional im Zubehör-

programm erhältlich.



Erdung:

Geprüfte Flachteilerdung über den Gehäuserahmen,

ein zentraler Erdungspunkt am Bodenrahmen hinten

montiert.



Innenausbau:

482,6mm (19") Profilschienen vorne am Vertikal-

rahmen 60 mm tiefenvariabel befestigt, zweite

Befestigungsebene hinten in Form eines 482,6mm

(19") Montagerahmen, stufenlos tiefenvariabel

an Dach und Bodenrahmen montiert, Innenausbau

gemäß EIA 310-D, max. statische Belastbarkeit

 5000 N / Ebene.



Material:

Stahlblech, Aluminium



Oberflächenausführung:

Rahmengerüst und Türkorpus lackiert ,,RAL 9006,

Flachteile und Verschlussblende lackiert ,,RAL 7035

482,6 mm (19")Profilschienen / Montagerahmen verzinkt,

chromatiert



Nennmaße (BxHxT):

600x2000x1200 mm (42 HE)



Fabrikat: Rittal
Typ: FR(i) Server-Rack 42 HE   DK 7855332
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
