Ausschreibungstext für D-Switch Reitersicherungselement


D-Switch Reitersicherungselement





Reitersicherungselement schaltbar zur Aufrastmontage

mit integrierter visueller Sicherungsüberwachung mittels Blinkmelder

bis 63A, 3polig, Type: D01, D02 oder 10 x 38

für Sammelschienenstärke 5/10mm sowie PLS 800/1600

System:

Rittal RiLine D-Switch



Fabrikat: Rittal
Typ: D-Switch Reitersicherungselement   SV 9340950
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
