Ausschreibungstext für Berührungsschutzabdeckung


Berührungsschutzabdeckung



Berührungsschutzabdeckung

zum Aufstecken auf Reitersicherungselement SV 3520.000 / 3521.000.

Baubreite: 42 mm

Material: PP

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 100 °C



Fabrikat: Rittal
Typ: Berührungsschutzabdeckung   SV 3522000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
