Ausschreibungstext für Luft-/Luftwärmetauscher 60 W/K


Luft-/Luftwärmetauscher 60 W/K



zum Dachaufbau an Outdoorgehäusen, minimale Gehäuseabmessung BxT 600 x

500 mm. Mit integrierter Heizung, Heizleistung

400 W. Mit Microcontroller zur Temperaturregelung und zur Überwachung,

Diagnose und Auswertung der Störungsmeldungen

des Klimagerätes. Durch die Trennung des Innen- und Außenkreislaufs

bleibt die Schutzart IP 55 des Gehäuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 535 x 390 x 400 mm

Spez. Wärmeleistung: 60 W/K

Bemessungs-Betriebs-Spannung

Wärmetauscher: 48 V DC

Heizung: 230 V AC, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: max. 3,1 A DC (Wärmetauscher), 1,9 A AC (Heizung)

Temperaturbereich: -33 °C bis + 65°C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 830 m³/h

Material (Gehäuse): Aluminium

Oberfläche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwärmetauscher 60 W/K   CS 9764012
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
