Ausschreibungstext für CMC-Alarmsignallampe


CMC-Alarmsignallampe



Die CMC-Alarm-Lampe kann auf dem Netzwerkschrank

oder einer beliebig anderen Position, z.B. im

Gebäudeflur, befestigt werden.

Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 Volt DC

Bemessungsstrom: 15mA

Schutzart: IP 65

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-Alarmsignallampe   DK 7200620
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
