Ausschreibungstext für Patch-Panel für LWL-Spleißbox, 1 HE


Patch-Panel für LWL-Spleißbox, 1 HE



Patch-Panel in Ausführung als Blindpanel zur freien

Bestückung oder als Abdeckung der 1 HE LWL-Spleißbox.

Das Patch-Panel wird mit Schnellverschlüssen an der

Spleißbox befestigt. Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel für LWL-Spleißbox, 1 HE   DK 7241055
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
