Ausschreibungstext für DK-TS 8 Netzwerkschrank, vormontiert, mit 482,6 mm


DK-TS 8 Netzwerkschrank, vormontiert, mit 482,6 mm

19"-Schwenkrahmen und Seitenwänden, inkl. Zubehörkit





Gehäuse: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten

Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-Maßraster von 25

mm. Die integrierte Systemlochung ermöglicht

einfaches Einhängen und Sichern der Ausbauelemente.

Alle Profilkanten sind abgerundet. Die vertikalen

Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in der Tiefe

versetzt angeordnete Montageebenen, welche sich

einzeln zur flexiblen Befestigung der

Ausbaukomponenten heranziehen lassen. Die 9-fach

gekanteten Horizontalprofile sind oberhalb des

Dichtungsbereiches mit einer zusätzlichen Schutzrinne

zur Ableitung eventuell auftretenden Kondensats

versehen. Durch die Symmetrie des Rahmengestells ist

die Anreihung der Schränke in allen Richtungen,

seitlich, nach vorne und hinten, übereinander, sowie

über Eck möglich.  Türen: Vorne Design-Sichttür

bestehend aus Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG).  Türöffnungswinkel

bei Einzelaufstellung min. 180°. Inkl. Komfortgriff

für Profilhalbzylinder (30/10) mm. Verschraubte

Rückwand aus Stahlblech.  Dach und Boden: Dachblech,

modular, verschraubt, zur Kabeleinführung über

Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil und optionalen

Integration eines Lüftereinsatzes zur aktiven

Klimatisierung. Das Dachblech ist zur einfachen

Nachrüstung zweigeteilt ausgeführt. Lüfteröffnung

mittels Aufsatzdeckblech verschlossen, optional zur

passiven Belüftung mittels Distanzbolzen anzuheben.

Ein Kranösentransport des Schrankes ist möglich.

Einteiliges Bodenblech, belüftet, mit Kabeleinführung

hinten. 100 mm Sockel, mit vorn und hinten belüfteten

Blenden, seitliche Blenden geschlossen in RAL 7035.

Seitenwände: Steckbare Seitenwände mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Zusätzliche

Sicherungsmöglichkeit über optionale

Innenverriegelung. Erreichbare Schutzart IP 20.

Seitenwände in verschraubter Ausführung über das

Zubehörprogramm erhältlich. Max. erreichbare

Schutzart des Schranksystems IP 55.  Innenausbau: Ein

Großschwenkrahmen, 40 HE, seitliche Einbaulage,

130-Grad schwenkbar, für 486,2 mm 19"-Einbauten mit

einer maximalen Tiefe von 470 mm ist im

Netzwerkschrank montiert. Schwenkrahmen inkl.

Zweipunktstangenverschluss, und

Sicherheitsschließung, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder. Belastbarkeit des 482,6 mm

19"-Innenausbau bis zu 1500 N je Schwenkrahmen.

Erdung aller Flachteile auf den Gehäuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten am Bodenrahmen montiert.

Lose beigelegt: 4 Nivellierfüße zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Anhebung des Aufsatzdeckbleches, 4

Kabelabfangschienen, innere Ebene (einsetzbar in der

Tiefe), 10 Stück Kabelführungsbügel aus Kunststoff

(105x70 mm), 50 Käfigmuttern M6 (leitend),  50

Torx-Schrauben M6 mit Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech  Oberflächenausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert  Flachteile zus.

pulverbeschichtet, RAL 7035, Struktur.  Bodenrahmen,

Bodenbleche, verzinkt, chromatiert.  Abmessungen: BHT

800x2000+100x800 mm  Lichte Ausbauhöhe: 40 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank, vormontiert, mit 482,6 mm   DK 7830660
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
