Ausschreibungstext für TS 8 Lüfterinnenwand


TS 8 Lüfterinnenwand



600 x 1800 mm

inklusive Lüftereinheit SK 3349.100

Lüfterwand für TS 8

zur Bildung einer TS 8 Doppelwand mit integrierter Lüftereinheit für

eine gezielte Luftführung.

Verstärkung der Luftumwälzung durch optionale Integration einer weitere

Lüftereinheit (Lüftertraverse und Abdeckplatten).

Individuelle Luftführungen nachträglich durch einfaches Einsetzen bzw.

Austauschen von Lüftern und Abdeckplatten möglich.

Abmessungen Innenwand mm BxH: 600x1800

Lieferumfang: 1 Lüfterinnenwand,  3 Lüftertraversen, 3 Abdeckplatten

Lüftertraverse für TS 8 Lüfterinnenwand:

Bemessungsbetriebsspannung Volt/Hz 230/50/60

Lüfterleistung frieblasend (3 Lüfter) 200/230 m³/h

Typ:

Lüfterwand zur gezielten Luftzirkulation, SK 3347180

Optional:

Lüftertraverse , SK 3349100 und

Abdeckplatten für TS 8 Lüfterinnenwand, SK 3349300



Fabrikat: Rittal
Typ: TS 8 Lüfterinnenwand   SK 3347180
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
