Ausschreibungstext für Patch-Panel für LWL-Spleißbox, 1 HE


Patch-Panel für LWL-Spleißbox, 1 HE



Zum Einbau von 20 E 2000-Kupplungen oder 20 SC-Kupplungen oder 10 E 2000

Duplex-Kupplungen an der 1 HE LWL-Spleißbox.

Das Patch-Panel wird mit Schnellverschlüssen an der Spleißbox befestigt.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel für LWL-Spleißbox, 1 HE   DK 7241025
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
