Ausschreibungstext für Programmiertransponder für


Programmiertransponder für

 TS 8-Transpondergriff



Mit dem Programmier-Transponder können

die einzelnen Griffe zugeordnet werden.

Weiterhin ermöglicht er eine Matrix-

Programmierung.

Technische Daten:

Batterie-Lebensdauer: 20.000 . 25.000 h

Temperatur-Einsatzbereich: +5 °C ... +45 °C



Fabrikat: Rittal
Typ: Programmiertransponder für   DK 7320963
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
