Ausschreibungstext für Serverschrank Basis Rittal TS 8, Plus


Serverschrank Basis Rittal TS 8, Plus



Verschweißtes Rahmengestell, Fronttür vollflächig

belüftet, inkl. Filtermatte zum Schutz der

Einbaukomponenten, Rücktür inkl.

Schallschutzdämmmatten zur Schallreduktion,

2-Punkt-Verriegelung, Türanschlag wechselbar ohne

mechanische Bearbeitung, Kabeleinführung über Dach

und Boden Seitenwände, steckbar, mit

Sicherheitsschließung 3524 E, Anreihbar in allen

Ebenen, mit Nivellierfüßen.



Lieferumfang:

Schrankgerüst TS 8, mit belüfteter Stahlblechtür

vorne  inkl. Filtermatte und belüfteter

Schallreduktionstür hinten,  Komfortgriff mit

Sicherheitsschließung 3524 E und 2-Punkt-Verschluss,

mit 130°- Scharnieren, 2 x 482,6 mm (19")-Montagerahmen,

Seitenwände steckbar, mit Sicherheitsschließung 3524 E

Nivellierfüße, Doppel-Lenkrollen, Systemzubehör

zur Kabelführung.





Belastbarkeit:

Statisch bis 1000 kg

Max. Transportlast mit Doppel-Lenkrollen 360 kg



Material:

Stahlblech



Oberfläche:

Schrankgerüst und Flachteile:

tauchgrundiert, pulverlackiert, RAL 9005



Fabrikat: Rittal
Typ: Serverschrank Basis Rittal TS 8, Plus   DK 7831850
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
