Ausschreibungstext für Steckdosenleiste, 2 x 3-fach Mehrfach-Kaltgerätedose


Steckdosenleiste, 2 x 3-fach Mehrfach-Kaltgerätedose

C19 max.16 A/Dose





Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur

Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.

Die Steckdosenleiste besitz zwei Einspeisungen und

ist mit 3 Kaltgeräte-Steckdosen nach IEC320 Normblatt

J pro Einspeisung ausgeführt. Das Gehäuse ist ein

Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe

bestehen aus Polycarbonat.



Technische Daten:

- Abmaße 448,5 Länge , 44,45 mm Breite , 44,45 mm

Höhe

- Nennstrom: 2 x 16 A

- Nennspannung: 230V

- Schutzart: IP20

- Konformität: CE nach Richtlinie 72/73/EWG, ROHS

nach Richtlinie 2002/95/EC

- Sicherheit: DIN EN 60950-1

- Anschlussleitung: 2 m, grau, ohne Anschlussstecker,

H05VV-F3G1,5



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste, 2 x 3-fach Mehrfach-Kaltgerätedose   DK 7240190
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
