Ausschreibungstext für Doppelwandiges Gehäuse zur Außenaufstellung, Aluminium


Doppelwandiges Gehäuse zur Außenaufstellung, Aluminium



Abmessung BHT (mm): 600 x 1200 x 600

Doppelwandiges modulares Gehäusesystem zur Außenauf-

stellung, aus Aluminium, komplett montiertes Gehäuse,

bestehend aus den Einzelmodulen Grundgehäuse,

Transportsockel, Regendach und aufgedoppelte Seiten-

wände. Verstärkte Profilrahmenkonstruktion aus 9-fach

gekantetem Hohlprofil mit umlaufender Vierkant- und

Rundlochung im 25 mm DIN-Maßraster in der Breite,

Höhe und Tiefe, zur Befestigung von zusätzlichen

Ausbaukomponenten Grundgehäuse mit Tür, 3-Punkt Ver-

riegelung durch Ergoform-Griff, mit 130°-Scharnieren

und Gasdruckfeder. Sicherheitsschließung mit Profil-

zylinder, 40 mm, nach DIN 18254. Tür und Rückwand

aufgedoppelt nach innen. Rückwand von innen ver-

schraubt. Boden geschlossen mit 2 Flanschplatten zur

Kabeleinführung. Um 25 mm aufgedoppelte Seitenwände

decken die Scharniere der Türen komplett ab, keine

Ansatzpunkte für Hebelwerkzeug.

Dach: Höhe 75 mm mit allseitigem Überstand 25 mm,

Rundumlaufende Lüftungsschlitze.

Sockel: Transportsockel 100 mm, Die abnehmbaren

Sockelblenden vorne und hinten lassen sich nur mit

speziellen Werkzeug entfernen.

Abmessung:

Grundgehäuse BHT (mm): 600 x 1200 x 600

Gesamtabmessung inkl. Sockel und Regendach

BxHxT: 650 x 1375 x 600 mm, Dach zusätzlich mit

umlaufend 25 mm Dachüberstand

Material:

Aluminium AlMg3

Oberfläche:

pulverbeschichtet in RAL 7035

Schutzart:

IP 55 nach EN 60529 / 10.91

Fabrikat: Rittal

Typ: Modulgehäuse CS 9751.125

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Doppelwandiges Gehäuse zur Außenaufstellung, Aluminium   CS 9751125
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
