Ausschreibungstext für Modulblechkombination


Modulblechkombination



Modulblechkombination, wahlweise montiert im Dach- oder Bodenrahmen

Modulblechkombination bestehend aus, 50 mm Modulausgleichsblech, zwei 200 mm Modullüfterbleche, komplett mit je zwei

Lüftern bestückt und anschlußfertig verdrahtet, von vorne nach hinten im Dach- bzw. Bodenrahmen montiert. Optional

lassen sich individuelle Kombinationen entsprechender Einzelmodulbleche auch um 90° gedreht in der Tiefe des Boden-



Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflächenausführung: Grundiert und pulverlackiert in RAL 7035.

Abmessungen: Für Schränke (BxT) 600 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblechkombination   DK 7527200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
