Ausschreibungstext für Dachaufbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e


Dachaufbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e

mit RiNano-Beschichtung und integrierter

Kondensatverdunstung





Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 500/586 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 302/347 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 597 x 415 x 375

Kältemittel R 134 a

Temperaturbereich 20°C bis 55°C

Temperaturregelung und Überwachung über

Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien

Störmeldeausgängen,Türendschalteranschluss und

Kondensatwarnung

werkseitige Einstellung 35°C

Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/10.91

Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 30 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachaufbaukühlgerät Rittal TopTherm Blue e   SK 3382500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
