Ausschreibungstext für Schaltschrank (PS 4000 Trennschalter-Verriegelung) nach


Schaltschrank (PS 4000 Trennschalter-Verriegelung) nach



Schutzart IP 55

Gehäuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckguß-Eckverbindern und verschweißt. Vier

Transportösen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar.

Türen/Blende:

2 mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung,

eingeschraubter Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster

Lochung, Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach

DIN 43668.  Blende mit Ausschnitten zur Befestigung von

Trennschaltern.

Rückwand:

1,5 mm Stahlblech, abnehmbar, mit aufgeschäumter

Dichtung.

Dachblech:

mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar

Montageplatte:

3 mm Stahlblech, seitliche C-Abkantungen, integrierte

Kunststoffgleitstücke, verzinkt.

Seitenwände (Zubehör):

1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschäumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluß. Alle

Teile sind zur Befestigung von Erdungsbändern

vorbereitet.

Zubehör:

Haupttür-, Nebentürverriegelung, Schubstangen,

Schnellmontagezubehör, Sockel, Kabelabfangschienen,

Sichtfenster, Sichttüren, Bedientableaus,

Erdungsbänder, Schaltplantaschen, -pult,

Verschlußsysteme, Kühlgeräte, Wärmetauscher,

Filterlüfter, Heizungen, 180° Scharniere,

Stromverteilungskomponenten

Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet.

Außenabmessung (B x H x T): 800 x 1800 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (PS 4000 Trennschalter-Verriegelung) nach   PS 4985600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
