Ausschreibungstext für QuickRack 7523.032


QuickRack 7523.032



Standgehäuse für Netzwerk- und Elektronik-

komponenten, in zerlegbarer 8 Schraubkonstruktion,

24 HE (43 SU).

Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in

Verbindung mit einem modularen Dachund Boden-

rahmen. Rahmenholme mit integrierter System-

lochung im 25 mm Raster aus 1,5 mm starkem

Stahlblech. Modularer Dach- und Bodenrahmen

aus 2 mm starkem Stahlblech. Rundum identische

Sicherheitsschließung auch bei Einsatz von Seitenwänden

und Adaptionshauben. Nachträg- lich in der

Schrankbreite mittels Adaptions- hauben erweiterbarer

Rangier- und Montageraum. Vorbereitet für den

tiefenvariablen Voll- oder Teilausbau im 25 mm Raster

mit 482,6 (19")- Komponenten. Wahlweise ist auch ein

Ausbau mit metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein

Ausbau über die komplette Rackbreite, höhenvariabel

Fronttür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung.

Rücktür: Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und

Einpunkt-Ergoformgriff mit Sicherheitsschließung.

1 Paar 482,6 mm (19")-Profilschienen vorne, auf

Tiefenstreben montiert.

Dach- und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme.

Der komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben

gesichert. Die in Dach- und Bodenrahmen

enthaltenen Ausbrüche sind identisch und lassen

sich variabel in der Breite und in der Tiefe

mit Modulblechen verschiedener Ausführungen

bestücken. Zur Verfügung stehen geschlossene

Module, Module zur Kabeleinführung sowie komplett

bestückte, anschlußfertige Lüftermodule, zur

aktiven Belüftung.

Abmessungen:

Breite: 800 mm

Höhe: 1200 mm

Tiefe: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: QuickRack 7523.032   DK 7523032
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
