Ausschreibungstext für Schaltpult (Standpult) 400 mm tief,


Schaltpult (Standpult) 400 mm tief,

Schutzart IP 55



Gehäuse:

in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech mit mehrfach

gekanteter,

umlaufender Schutzrinne Tür und Pultdeckel 2,0 mm

Stahlblech, aufliegend mit geschäumte Dichtung,

Sicherheitsarretierung

und Sicherheitsgriffleiste sowie Doppelbarteinsatz

Zubehör:

Schnellmontagezubehör, Sockel, Kabelabfangschienen,

Sicht fenster,

Bedientableaus, Erdungsbänder, Schaltplantaschen,

-pult, Verschlußsysteme, Kühlgeräte, Wärmetauscher,

Filterlüfter,

Heizungen, 180° Scharniere,

Stromverteilungskomponenten,

Oberflächenausführung:

gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert.

Abmessungen (B x H x T): 1000 x 960 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (Standpult) 400 mm tief,   AP 2670310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
