Ausschreibungstext für CMC-TC Feuchte-Sensor


CMC-TC Feuchte-Sensor



Der Sensor misst die relative Feuchtigkeit

und wandelt diese in ein Frequenzsignal um.

Er wird an die I/O Unit angeschlossen und

enthält eine Kennung, so dass er automatisch

von CMC-TC System anerkannt und eingerichtet

wird.



Anschluß an die Sensoreinheit über beiliegende Verbindungsleitung.

RJ12-Buchse, Anschlußkabel 2m, mit RJ 12-Stecker

beidseitig.



Technische Daten:

Sensor mit Feuchte/Frequenz-Wandler

(50 kHz bei 76 % r.F.)

Sensor-Meßbereich: relative Feuchte

10...90% r.F. ± 3% (bei 20 °C)

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 °C bis + 45 °C

Sensor-Rundgehäuse D x L: 12 x 100 mm

Kompakt-Kunststoffgehäuse BxHxT:

18 x 77 x 19 mm (o.Sensor)



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Feuchte-Sensor    7320510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
