Ausschreibungstext für Teilfrontplatte für modular aufgebaute Rangierfelder SC-Duplex


Teilfrontplatte für modular aufgebaute Rangierfelder SC-Duplex

Kupplungen



Die 4 TE breite Frontplatte kann 2 SC-Duplex-Kupplungen aufnehmen und

wird in einem 3 HE Modul-Panel oder einem 3 HE

Modul-Panel-Gehäuse eingebaut.





Maße: 4 TE x 3 HE

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Teilfrontplatte für modular aufgebaute Rangierfelder SC-Duplex   DK 7336115
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
