Ausschreibungstext für Dachblech zur Kabeleinführung zweigeteilt


Dachblech zur Kabeleinführung zweigeteilt

für FR/TS8





Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen(B x T): 600 mm x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinführung zweigeteilt   DK 7826645
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
