Ausschreibungstext für TE 7000 Netzwerkschrank


TE 7000 Netzwerkschrank



Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend auf einem

selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil , welches gleichzeitig das

Gerüst des Schrankes bildet.

Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige Montagerahmen zu einem

tragenden Schrankgestell miteinander lösbar verbunden. Steckbare,

 verschließbare Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E.

Sichttüre vorne, mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtür

hinten. Beide inkl. Zweipunktstangenverschluß, Sicherheitschließung 3524

E, austauschbar gegen Ergoform-S-Griff zur wahlweisen Integration eines

Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich, Türöffnungswinkel 130°.

Dachblech mit integrierter Bürstenleiste, anschlußfertige Lüftereinheit

inkl. Thermostatregelung optional nachrüstbar.

Der Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare 482,6 mm,

(19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm Systemlochung. Der

482,6 mm (19") Abstand ist stufenlos frei wählbar.

Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200 kg, max. 400 kg je Rack.

Das Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional

möglich.



Lieferumfang: Gehäuse inkl.  Nivellierfüßen und Distanzbolzen zur

Dachanhebung.

Material: Stahlblech,

Sichttür mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Abmessungen: BxHxT: 800x1200x800 mm

Verfügbare Ausbauhöhe : 24 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: TE 7000 Netzwerkschrank   TE 7000460
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
