Ausschreibungstext für Fahrbarer Sockel für Netzwerkschrank


Fahrbarer Sockel für Netzwerkschrank



Fahrbarer Sockel für Netzwerkschrank

durch große Bodenfreiheit wird ein komfortables und sicheres

Bewegen des Netzwerkschranks ermöglicht. Mit Stop-Einrichtung

der vorderen Rollen. Die Lastaufnahme je Rolle beträgt 120 kg

statische Last.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung:  RAL 7035/5018, Rollen RAL 9005

für Schrankmaße: B: 800 x T: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Fahrbarer Sockel für Netzwerkschrank   SO 2986235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
