Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche

sich einzeln zur flexiblen Befestigung der

Ausbaukomponenten heranziehen lassen, bzw. gemeinsam

als Basis eines doppelwandigen Ausbaus genutzt werden

können, der hierbei gebildete Innenraum läßt sich z.B.

zu Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen. Die

horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind oberhalb

der Dichtung mit einer zusätzlichen Schutzrinne

versehen. Die Anreihung der Schränke ist unbegrenzt

möglich: seitlich, nach vorne und hinten, übereinander,

sowie über Eck.Vorne Aluminium-Sichttür bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG). Im Rahmenprofil

integriert sind die Scharniere und ein umlaufender,

offener Kabelkanal (optional versachliessbar).

Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung und Anreihung

min. 180°. Inkl. Designgriff für Profilhalbzylinder

(30/10) mm. Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit

geschäumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25

mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt, Drehgriff

mit Sicherheitsschließung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel

130°. Steckbare Seitenwände mit Sicherheitsschließung

3524 E. Zöllige Befestigungsebene vorne und hinten.

19.-Profilschienen verkröpft, oben bzw. unten am

Gehäuserahmen auf Eckwinkeln verschraubt, dadurch

optimaler Kabelrangierraum. Ebenenabstand 500 mm.

Dachblech zur Kabeleinführung durch Schiebewinkel mit

Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungsschrauben

montiert, abnehmbar. Ein Bodenblech vorne als

Sichtblende montiert, hinterer Bereich offen. Durch die

symmetrische Rahmenabmessung ist selbst ein Einbau um

90° gedreht in der Schranktiefe zur optionalen

seitlichen Kabeleinführung möglich. 100 mm Sockel mit

vorn und hinten belüftete Blenden, seitliche Blenden

geschlossen in RAL 7035. Erdung aller Flachteile auf

Gehäuserahmen, Hausanschlusspunkt hinten im

Bodenrahmen. 2 System-Chassis als Transportsicherung

auf innerer Befestigungsebene. Lose beigelegt sind: 4

Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, 4

Distanzbolzen (20 mm) zur Dachanhebung, 4

Kabelabfangschienen für innere Ebene (einsetzbar in

Breite und Tiefe), 10 Stück Kabelführungsbügel aus

Kunststoff (105x70 mm), 50 Käfigmuttern M6 (leitend),

50 Torx-Schrauben M6

mit Kunststoff-Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Oberflächenausführung: Profilrahmengestell

elektrophorese-Tauchgrundierung, Flachteile in RAL

7035 Struktur pulverbeschichtet

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2200 mm + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7930220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
