Ausschreibungstext für KVM Switch, 8 Kanäle in 1HE, rückwärtige Montage an Rittal MTE


KVM Switch, 8 Kanäle in 1HE, rückwärtige Montage an Rittal MTE





Technische Features / Bedienung:



Die Rechnerumschaltung kann sowohl über eine Hotkeyfunktion

(Kanalwechsel über eine vordefinierte Tastenkombination auf der

Tastatur) sowie über ein On-Screen-Menue (OSD) durchgeführt werden. Es

werden alle Standard-PC Plattformen unterstützt, die über HD15 Stecker

für analog Video (VGA) und über PS/2 bzw. USB Stecker (Tastatur/Maus)

angeschlossen werden können. Die benötigten Kabel mit beidseitig HD15-

sowie 2x PS/2 bzw. 1x USB-A/B Stecker zum Anschluss der Server sind in

den Längen 2m (7552.120) und 4m (7552.140) im Zubehör erhältlich.

Passende Anschlusskabel für Rechner mit USB Anschluss sind 7552.122 bzw

7552.142. Die Inbetriebnahme ist ohne weitere Software möglich, die 12V

DC Spannungsversorgung geschieht über das Netzteil der Rittal

Monitor-Tastatur-Einheit. Es sind verschiedene Scan-Modi für die

Kanalabfragen möglich. Auto-Skip überspringt nicht genutzte Kanäle, mit

Auto-Scan werden alle Kanäle zyklisch abgefragt. Die Rechner können mit

Auflösungen bis 1280x1024 Bildpunkten für die Ansteuerung von 17" TFT

Displays arbeiten.



Abmessungen:

Gehäuse: (BxHxT): 380 x 44 x 150 mm RAL 9006 (silber) passend zum Design

der MTS 9055.xxx

Stromversorgung: 12V DC / 0,8A

Anschlüsse: VGA (HD15), PS/2 & USB

Konformität: CE



Fabrikat: Rittal
Typ: KVM Switch, 8 Kanäle in 1HE, rückwärtige Montage an Rittal MTE   DK 7552002
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
