Ausschreibungstext für 2 HE Zubehöreinheit für das CMC II


2 HE Zubehöreinheit für das CMC II



Die Zubehöreinheit enthält zwei Ventilatoren und wird in die oberste

Stellung eines Netzwerkschrankes montiert.

Die Einheit beinhaltet folgende Funktionen/ Sensoren:

- Überwachung der Netzspannung

- Überwachung der Temperatur 2-stufig

- Regelung der Temperatur über 2 getrennte Lüfter

- Überwachung von Rauch

- Überwachung von Erschütterungen

- Optische Zugangsüberwachung von Front- und Rücktür

Externe Anschlüsse:

- 2 USV Alarmeingänge

-2 Ergoform-S für Front- und Rücktür

- Hygro-Thermo-Sensor



Fabrikat: Rittal
Typ: 2 HE Zubehöreinheit für das CMC II   DK 7200511
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
