Ausschreibungstext für Schottwand  für TS


Schottwand  für TS





Schottwand zum nachträglichen Einschieben zwischen

angereihten Schranksystemen. Als Berührungsschutz

oder zum räumlichen Abschluss funktioneller

Einheiten. Zur hängenden Befestigung auf den

horizontalen Rahmenholmen der Schrankgerüste, ohne

zusätzliche Verschraubung. Mit je 3 Bohrungen M40 in

den Ecken, zur optionalen Durchführung von

Kabelsträngen mit Stufennippeln M40 , bereits im

Lieferumfang enthalten.Max. Schutzart: IP

20Material:Stahlblech, 1,5 mm, verzinktStufennippel,

Kunststoff, selbstverlöschend nach UL 94

-HBAbmessung: Für Schränke HxT : 2000x800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schottwand  für TS   DK 7831718
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
